\section{Résumé}
Dans ce document nous allons aborder l'incidence du partage des caches de niveau 1, de la partie opérative et de la partie exécutive d'un processeur. Ceci n'est qu'une étude de performance en terme d'exécution, mais nous pouvons en déduire que le partage des caches fait perdre 10\% de performances, le partage de la partie exécutif n'influe que légerement, à l'oposé de la partie opérative qui fait chuter les performances de 2,7 entre un CMP de degré 4 et un SMT de même degré.
