Contexte et Sujet
=================

Contexte :
	[La simulation c'est bien mais c'est lent]

Problématique :
	[Est-ce qu'on peut simplifier la simulation ?]

Approche :
	[On simule seulement le comportement de la mémoire]

État de l'art :
	[simplescalar, unisim, Virtutech simics]




Principe de la solution
=======================

Schéma
	[zoli dessin]
	
Principe
	[modélisation du cache]
	
Objectifs de la Simulation
	[multicoeur, rapide, séquence d'accès, etc.]
	
Tâches à accomplir
	[étude modèle simplifié, intégration valgrind, émulation]




Procédure de recette
====================
Tests de validité et performances
















================================================================================
================================================================================
Contexte et Sujet
=================
Contexte :
	hop hop

Problématique : 
	Simulation trop longue
	Simplifier les modèles de simulation en préservant une bonne estimation du 
		comportement des applications pour le problème considéré
		(parallélisation et optimisation vis à vis de la mémoire

Approche :
	Simulation gros grain : 
	Modèle = intégrer uniquement la simulation des accès mémoire
		et un temps de traitement [...]

État de l'art :
	hip hip





Principe de la solution
=======================
Objectifs :
	Simulation d'applications multiprocessus.
	Calcul du temps d'exécution.
	Mesure de la contention des caches.
	But : Accélérer le processus Optimisation-Simulation




Procédure de recette
====================
Tests semi-automatisés : 
	- Validité cache
	- Validité proc
	- Validité communication

Comparaison avec unisim


