isim condition add { /mpicoretest/uut/connect_core(1)/hardmpi/instruction_en == '1' } { stop }
isim set radix hex
show value Base_ad
show value Base_adr
 bp add dma_arbiter.vhd 209
 bp add load_instr.vhd 254
bp add load_instr.vhd 195
bp add mpicoretest.vhd 291
bp add ram_32_32.vhd 54
bp add fifo_64_fwft.vhd 113
isim condition add { mpicoretest/uut/\connect_core(1)\/hardmpi/MPI_CORE_EX4_FSM/port_in_wr_en } stop
 bp add core_mpi.vhd  577
 bp add core_mpi.vhd  445
bp add ex4_fsm.vhd  605
bp add ex4_fsm.vhd  555
bp add ex4_fsm.vhd  570
bp add ex4_fsm.vhd  549
bp add ex4_fsm.vhd  637
bp add ex4_fsm.vhd  1038
 bp add "C:/Core MPI/SWITCH_GENERIC_16_16/INPUT_PORT_MODULE.vhd" 510
 bp add "C:/Core MPI/SWITCH_GENERIC_16_16/INPUT_PORT_MODULE.vhd" 769
 bp add "C:/Core MPI/SWITCH_GENERIC_16_16/INPUT_PORT_MODULE.vhd" 750
isim condition add { /mpicoretest/uut/socsyst/switch_gen1/switch4x4_7x7/\switch_4x4_7x7(1)\/PORTx4_INPUT_PORT_MODULE/port_granted } { stop }
bp add pe.vhd 128
bp add pe.vhd 330
bp add pe.vhd 353
bp add mpicoretest.vhd 420
bp add ex1_fsm.vhd 111
bp add ex1_fsm.vhd 423
bp add fifo_64_fwft.vhd 113
bp add ex1_fsm.vhd 160
bp add ex1_fsm.vhd 423
bp add core_mpi.vhd 569