
# -*- python -*-



# -*- python -*-


todo = Platform('caba', 'top.cpp',
				uses = [
	Uses('caba:vci_cc_xcache_wrapper_v1', iss_t = 'common:iss2_simhelper', simhelper_iss_t = 'common:mips32el'),
	Uses('caba:vci_simple_ram'),
	Uses('caba:vci_multi_tty'),
	Uses('caba:vci_mem_cache_v3'),
        Uses('caba:vci_local_ring_fast',
        ring_cmd_data_size = 40,
        ring_rsp_data_size = 33,
),
        Uses('caba:vci_simple_ring_fast',
        ring_cmd_data_size = 40,
        ring_rsp_data_size = 33,
),
	Uses('caba:virtual_dspin_router', flit_width = 40),
	Uses('caba:virtual_dspin_router', flit_width = 33),
	Uses('common:elf_file_loader'),
	],
	cell_size = 4,
	plen_size = 8,
	addr_size = 32,
	rerror_size = 2,
	clen_size = 1,
	rflag_size = 1,
	srcid_size = 8,
	pktid_size = 4,
	trdid_size = 4,
	wrplen_size = 1
)

