
# -*- python -*-

Module('caba:tsarv4_cluster_ring',
	classname = 'soclib::caba::TsarV4ClusterRing',
	tmpl_parameters = [
		parameter.Module('vci_param', default = 'caba:vci_param'),
		parameter.Module('iss_t'),
		parameter.Int('cmd_width'),
		parameter.Int('rsp_width'),
		],
	header_files = [ '../source/include/tsarv4_cluster_ring.h', ],
	implementation_files = [ '../source/src/tsarv4_cluster_ring.cpp', ],
	uses = [
		Uses('caba:base_module'),
		Uses('common:mapping_table'),
		Uses('common:iss2'),
                Uses('caba:vci_cc_xcache_wrapper_v4', iss_t = 'common:gdb_iss', gdb_iss_t = 'common:mips32el'),
                Uses('caba:vci_mem_cache_v4'),
            	Uses('caba:vci_simple_ram'),
            	Uses('caba:vci_xicu'),
            	Uses('caba:virtual_dspin_router', flit_width = parameter.Reference('cmd_width')),
            	Uses('caba:virtual_dspin_router', flit_width = parameter.Reference('rsp_width')),
            	Uses('caba:vci_local_ring_fast', ring_cmd_data_size = parameter.Reference('cmd_width'), 
                                                 ring_rsp_data_size = parameter.Reference('rsp_width')),
		Uses('caba:vci_multi_tty'),
		Uses('caba:vci_framebuffer'),
		Uses('caba:vci_block_device_tsar_v4'),
		Uses('caba:vci_multi_dma'),
		Uses('common:elf_file_loader'),
		],
        instance_parameters = [
                parameter.Int('n_x'),
                parameter.Int('n_y'),
		parameter.Int('n_cluster'),
		parameter.Module('mtd', 'common:mapping_table'),
                parameter.Module('mtc', 'common:mapping_table'),
		parameter.Module('mtx', 'common:mapping_table'),
		parameter.Int('x_width'),
		parameter.Int('y_width'),
		parameter.Int('memc_tgtid'),
		parameter.Int('xicu_tgtid'),
		parameter.Int('fbuf_tgtid'),
		parameter.Int('mtty_tgtid'),
		parameter.Int('brom_tgtid'),
		parameter.Int('bdev_tgtid'),
		parameter.Int('cdma_tgtid'),
		parameter.Int('memc_ways'),
		parameter.Int('memc_sets'),
		parameter.Int('l1_i_ways'),
		parameter.Int('l1_i_sets'),
		parameter.Int('l1_d_ways'),
		parameter.Int('l1_d_sets'),
                parameter.Int('xram_latency'),
		parameter.Bool('io'),
                ],

	ports = [
		Port('caba:bit_in', 'p_resetn', auto = 'resetn'),
		Port('caba:clock_in', 'p_clk', auto = 'clock'),
		Port('caba:dspin_output', 'p_cmd_out', [2, 4], dspin_data_size = parameter.Reference('cmd_width')),
		Port('caba:dspin_input', 'p_cmd_in', [2, 4], dspin_data_size = parameter.Reference('cmd_width')),
		Port('caba:dspin_output', 'p_rsp_out', [2, 4], dspin_data_size = parameter.Reference('rsp_width')), 
                Port('caba:dspin_input', 'p_rsp_in', [2, 4], dspin_data_size = parameter.Reference('rsp_width')),
		],
)


