
# -*- python -*-


todo = Platform('caba', 'top.cpp',
                uses = [
	Uses('caba:vci_cc_vcache_wrapper_v4', iss_t = 'common:mips32el'),
	Uses('caba:vci_simple_ram'),
	Uses('caba:vci_multi_tty'),
        Uses('caba:vci_xicu'),
	Uses('caba:vci_block_device_tsar_v4'),
	Uses('caba:vci_simhelper'),
        Uses('caba:vci_framebuffer'),
	Uses('caba:vci_simple_ring_fast',
	      ring_cmd_data_size=40,
	      ring_rsp_data_size=33
	),
        Uses('caba:vci_logger'),
	Uses('caba:vci_mem_cache_v4'),
	Uses('common:elf_file_loader'),
	],
	cell_size = 4,
	plen_size = 8,
	addr_size = 32,
	rerror_size = 2,
	clen_size = 1,
	rflag_size = 1,
	srcid_size = 5,
	pktid_size = 4,
	trdid_size = 4,
	wrplen_size = 1
)

