
# -*- python -*-

# internal VCI parameters values
vci_cell_size_int   = 4
vci_cell_size_ext   = 8

vci_plen_size       = 8
vci_addr_size       = 32
vci_rerror_size     = 1
vci_clen_size       = 1
vci_rflag_size      = 1
vci_srcid_size      = 14
vci_pktid_size      = 4
vci_trdid_size      = 4
vci_wrplen_size     = 1

# DSPIN network parameters values
dspin_cmd_flit_size     = 39
dspin_rsp_flit_size     = 32

todo = Platform('caba', 'top.cpp',

    uses = [
            Uses('caba:tsar_xbar_cluster', 
                  vci_data_width_int = vci_cell_size_int,
                  vci_data_width_ext = vci_cell_size_ext,
                  dspin_cmd_width    = dspin_cmd_flit_size,
                  dspin_rsp_width    = dspin_rsp_flit_size),

            Uses('common:elf_file_loader'),
            Uses('common:plain_file_loader'),
           ],

    # default VCI parameters (global variables)
    cell_size   = vci_cell_size_int,  
    plen_size   = vci_plen_size,
    addr_size   = vci_addr_size,
    rerror_size = vci_rerror_size,
    clen_size   = vci_clen_size,
    rflag_size  = vci_rflag_size,
    srcid_size  = vci_srcid_size,
    pktid_size  = vci_pktid_size,
    trdid_size  = vci_trdid_size,
    wrplen_size = vci_wrplen_size,
)
