- Ajouter quelques algorithme de selection
  * Random
    -> LFSR (?) qui ne tourne pas à chaque cycle mais à chaque in_access_val = '1'
  * Round Robin
    -> simple compteur de log2(N) bits
  * Not Last Used
    -> idem random mais : sauvegarde le dernier élément accéder. Si rand = last_elt, alors on renvoye not rand
  * True LRU
    -> fifo matériel. Un élément accéder sera placer en fin de fifo. 
  * fifo
    idem true LRU mais aucun evenement lors de l'accès 
